

**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**

**CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE** **400**

Marquage CE selon Norme NF EN 1433

■ **Caniveau URBAN I 400 :ml**

Caniveau en béton armé Haute Performance résistant aux agressions climatiques (W+R), réalisé en démoulage différé et béton auto-plaçant C55/67.

Profil en acier galvanisé discret.

Emboîtement mâle / femelle et gorge intégrée pour application d’un joint d’étanchéité. Chanfrein en partie inférieure pour faciliter la mise en œuvre.

■ **Résistanceintégrée, Type I selon la norme NF EN1433** (résistance indépendante de la mise en œuvre)

■ **Résistance groupes 3&4 (cl. C250/D400)**

■ **Grilles**

Grilles design en fonte ductile GJS 600-10 fixées par 4 vis inox de 10 mm (grilles de 0.50 m) + caches boulons

Largeur des ouvertures de 18 mm conformément au décret n°2006-1658 du 21.12.2006 concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.



Grille **VIBRATION** 🞏

Surface d’avalement

1808 cm²/ml

❏ **Couleur de la grille : Noire** ❏ **Autre RAL à préciser :**

**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP Suite**

**CANIVEAU HYDRAULIQUE A GRILLE** **400**

■ **Dimensions :**

**URBAN-I 400** de dimensions intérieures 400 x 400 mm

Section hydraulique sous grille : 1350 cm²

Longueur : 1,00 m

■ **Avaloirs :unités**

Élément réalisé sur la base d’un caniveau avec réservation.

Livrés avec grille boulonnée.

Longueur : 1.00 m

Emboîtement mâle / femelle

■ **Plaques d’about**

**Acier galvanisé** 🞏 Emboîtement mixte : \_\_\_\_\_\_ unités

■ **Kit vis antivol pour grille**